[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
Ooooorooooog

FEEEEEE Y
5
H
b
3ol | |4 3
olsluld 2 g
BMPREEEEEEEE
5 O P





image2.png
-ME:2->1
-FGL D(5)M(1)

~FG2: E(5),WP(4),Ch(3),Ph(3),EK(5), Ge(4), Sp(2) Ku(), EF1(4)
-FGL: Defizt: D

-FG2: Defiate: E £k

-Defite: 2u viele: FG1: 16°5" und (F62: 1" oder 1x's")
“kenHAS

> kein HAS, Nadhprifungsmaglihkeite(en) n D,E, Ekgem. APO-SI 534 (2), (3)





image3.png
Programm-Einstellungen
Individuelle Enstellngen | Gobale Enstelungen | Farben | Plugins,

E-Maii-Versand Wiedervoriage. Report-&instellngen
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[CJErweiterte Noten n Sek. I zuassen

Beim Holen abgeschlossener Facher auch solche ohne numerische Note: berliksichtigen

Noteneingabe durch all Beteiigten eriauben

Eine richt gemahne 5 oder 6 bei Versetzungs-/Abschiuss Berechnung ignorieren

Doppelte Facher in Leistungsdaten vermeiden





